**附件**

**体育里维修内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国第二历史档案馆 | 工程名称 | 体育里3栋房屋整体维修（估算） |
| 围墙部分 ：院墙维修出新   1. 粉刷层铲除 38㎡ （2.7\*14m/38） 2. 墙体粉刷 38㎡ 3. 外墙乳胶漆 400㎡ （24+30+20m）\*2.7   房屋部分：二层老建筑，主要维修屋面、落水管和墙体出新。   1. 拆除及杂项类   1）瓦屋面 41㎡ （10％）  2）挂檐板 160m  3）镀锌水槽 60m (30m\*2) （前后檐）  4）落水管 150m (50m\*3栋) （pvc110mm）   1. 墙面粉补 15\*3/45（工日） 2. 屋面类   1）铺瓦面 41㎡  2）挂檐板 160m (L型)  3）挂檐板油漆 88㎡ (0.55\*160m)  4）彩钢瓦包挂檐板 88㎡ （厚0.5mm）   1. 屋面排水   1）镀锌落水槽 60m  2) Pvc100管 150m   1. 外墙刮腻子 刷乳胶漆 990㎡ （8.5+12.3）\*2+3\*2m\*/47.6\*7m/330\*3栋） 2. 材料二次搬运 10\*3/30（工日） 3. 脚手架（双排） 998㎡ （8.5+12.3）\*2\*8m（高）/332.8\*3栋） 4. 垃圾二次搬运 2车 5. 垃圾外运（2车） 23.76 m3 （1.2\*2.2\*4.5m\*/11.88\*2）   路面部分   1. 现浇混凝土（C30） 13.3m3 (厚5cm)   2、材料二次搬运 10（工日） | | | |
| 维修说明：1、根据修旧如旧、居住安全的原则进行维修。   1. 尽量减少对住户影响，要求抓紧施工，施工工期20天。 2. 严格按照相关质量要求进行施工，安全施工。 3. 本项目不提供食宿。 | | | |