**附件**

**体育里维修内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国第二历史档案馆 | 工程名称 | 体育里3栋房屋整体维修（估算） |
| 围墙部分 ：院墙维修出新1. 粉刷层铲除 38㎡ （2.7\*14m/38）
2. 墙体粉刷 38㎡
3. 外墙乳胶漆 400㎡ （24+30+20m）\*2.7

房屋部分：二层老建筑，主要维修屋面、落水管和墙体出新。1. 拆除及杂项类

1）瓦屋面 41㎡ （10％）2）挂檐板 160m3）镀锌水槽 60m (30m\*2) （前后檐）4）落水管 150m (50m\*3栋) （pvc110mm）1. 墙面粉补 15\*3/45（工日）
2. 屋面类

1）铺瓦面 41㎡2）挂檐板 160m (L型)3）挂檐板油漆 88㎡ (0.55\*160m)4）彩钢瓦包挂檐板 88㎡ （厚0.5mm） 1. 屋面排水

1）镀锌落水槽 60m2) Pvc100管 150m1. 外墙刮腻子 刷乳胶漆 990㎡ （8.5+12.3）\*2+3\*2m\*/47.6\*7m/330\*3栋）
2. 材料二次搬运 10\*3/30（工日）
3. 脚手架（双排） 998㎡ （8.5+12.3）\*2\*8m（高）/332.8\*3栋）
4. 垃圾二次搬运 2车
5. 垃圾外运（2车） 23.76 m3 （1.2\*2.2\*4.5m\*/11.88\*2）

路面部分1. 现浇混凝土（C30） 13.3m3 (厚5cm)

2、材料二次搬运 10（工日） |
| 维修说明：1、根据修旧如旧、居住安全的原则进行维修。1. 尽量减少对住户影响，要求抓紧施工，施工工期20天。
2. 严格按照相关质量要求进行施工，安全施工。
3. 本项目不提供食宿。
 |